Российская Федерация

Республики Хакасия

Алтайский район

Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2019 № 52

п. Изыхские Копи

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации Изыхского сельсовета от 17.06.2014 № 37 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории муниципального образования Изыхский сельсовет»

 В соответствии с п. 1 ч.4 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», ст. 41,47 Устава муниципального образования Изыхский сельсовет, Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрация Изыхского сельсовета от 17.06.2014 № 37 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории муниципального образования Изыхский сельсовет» следующие изменения и дополнения:
	1. Приложение добавить разделом 1.9 следующего содержания:

**«Раздел 1.9 Плановое значение показателей развития централизованных систем водоотведения**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения п. Изыхские Копи приведены в таблице.

Таблица - Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения п. Изыхские Копи

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **Базовый****показатель****2016** | **2018** | **2019** | **2023** |
| 1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Степень износаканализационных сетей | % | - | - | - | - |
| 2 | Показатель качества очистки сточных вод |
| 2.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии на перекачку сточных вод | кВТ час/**м³** | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные показатели могут быть изменены при разработке проектных решений и уточнении объемов мероприятий.

* 1. Приложение добавить разделом 2.9 следующего содержания:

**«Раздел 2.9 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения п. Изыхские Копи представлены в таблице.

Таблица – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения п. Изыхские Копи

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -**п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **Базовый****Показатель****2016** | **2018** | **2019** | **2022** | **2023** |
| 1 | Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой водыпосле водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой водыв распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 2.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета воды | % | 70 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 2.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой для подъема и транспортировки воды | кВТ час/**м³** | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |

Ожидаемыми экономическими и техническими результатами реализации мероприятий схемы водоснабжения являются:

- сокращение потерь воды на 0,76% от общего объема подачи воды в сеть, за счет реализации мероприятий по замене участков сетей с износом, превышающим 80%;

- в результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение новых подключений и развитие системы водоснабжения села будет обеспечена возможность подключения новых территорий площадей застройки»

1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Изыхского сельсовета в сети «Интернет».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Изыхского сельсовета И.А. Щепилова